ОБҐРУНТУВАННЯ

 закупівлі ультразвукової мийки та подвійної мийка для рук із нержавіючої сталі (хірургічна мийка) або еквіваленту та розміру бюджетного призначення на закупівлю (оприлюднюється на виконання постанови Кабміну № 710 від11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласний клінічний перинатальний центр» (Замовник), 40018, Україна, Сумська область, Сумський район, м. Суми, вул. Санаторна 3, код згідно з ЄДРПОУ замовника36897937, категорія замовника: юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:

1)Ультразвукова мийка– 1 штука;

2) Подвійна мийка для рук із нержавіючої сталі (хірургічна мийка) – 1 штука

ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями ;

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

491250,00 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося на основі запиту цінової пропозиції до ТОВ «Маестро Медікал»» та аналізу загальнодоступної інформації у мережі Інтернет методом порівняння середньоринкових цін на аналогічні товари по ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні. У вартість товару мають бути включені всі послуги та витрати з транспортування (доставки), розвантаження/навантаження.

Розмір бюджетного призначення: 491250,00 грн з ПДВ.

Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Термін постачання — з дати укладання договору по 15.12.2023.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати даний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Обладнання повинно бути новим, таким, що не перебувало в експлуатації.
2. Гарантійний термін – 12 місяців з моменту вводу в експлуатацію.

**Технічна специфікація**

**(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)**

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований учасником повинен бути введений в обіг або експлуатацію (застосування) за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження учасник повинен надати копію декларації відповідності або сертифікату якості або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту або оригінал гарантійного листа від Учасника довільної форми про проходження виробником або уповноваженою особою виробника в Україні процедури оцінки відповідності медичного виробу вимогам технічного регламенту з гарантією надати копії відповідних сертифікатів та/або декларацій на момент поставки товару.

2. Товар, запропонований учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації.

Підтвердження відповідності запропонованого учасником товару медико-технічним вимогам, встановленим у даному додатку до тендерної документації, надається учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.

 3. Гарантійний термін (строк) експлуатації Товару повинен розпочинати свій перебіг після введення його в експлуатацію та становити не менше 12 місяців. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) його експлуатації.

4. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції копію інструкції, або копію опису, або копію технічних умов, копію брошур, або копії інших документів виробника, викладених українською мовою (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару.

5. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинно підтверджуватись шляхом подання у тендерній пропозиції скан-копії оригіналу гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника.

6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

**Кількісні вимоги:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування предмету закупівлі або еквівалент** | **Назва та код медичного виробу відповідно до національного класифікатора НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»** | **Кількість** |
| 1 | **Мийка ультразвукова** | 37037- Лабораторна посудомийна машина | 1 шт. |
| 2 | **Мийка подвійна для рук із нержавіючої сталі (хірургічна мийка)** | 62388- Станція дезінфекції рук | 1 шт. |

**Таблиця медико-технічних вимог**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мийка ультразвукова** | **Відповідність (так/ні)****з посиланням на відповідну сторінку технічної документації** |
|  | Габаритні розміри  | не більше: 600x1800x900 мм |  |
|  | Розміри мийки | не менше: 400х500х300 мм |  |
|  | Об’єм раковини  | не менше 40 літрів |  |
|  | Кількість раковин | 2 шт. |  |
|  | Кількість шаф | 2 шт.  |  |
|  | Наявність таймеру  | 0-30 хв. |  |
|  | Налаштування температури у діапазоні не менше від 0 до 90°C. | Відповідність  |  |
|  | Камера і корпус повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі 304 | Відповідність |  |
|  | Частота 28 кГц | Відповідність |  |
|  | Потужність, не більше 1500 Вт | Відповідність |  |
|  | До комплекту поставки має входити (Учасник повинен надати гарантійний лист):- Кошик з нержавіючої сталі – 1 шт.- Кришка – 1 шт.- Повітряно-водяного пістолета – 1шт. |  |
| № | **Мийка подвійна для рук із нержавіючої сталі (хірургічна мийка)** | Відповідність (так/ні)з посиланням на відповідну сторінку технічної документації |
|  | Габаритні розміри  | не більше: 675х1600х1250 мм |  |
|  | Кількість раковин | 2 шт. |  |
|  | Дисплей з сенсорним керуванням  | Відповідність |  |
|  | Відображення на дисплеї температури води  | Відповідність |  |
|  | Відображення на дисплеї тривалості використання води | Відповідність |  |
|  | Подача мила контролюється за допомогою колінної панелі  | Відповідність |  |
|  | Подача води контролюється за допомогою сенсорного дисплея та колінної панелі | Відповідність |  |
|  | Мийка повинна бути виготовлені з нержавіючої сталі 304 | Відповідність |  |

***Примітка:***

*Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

*Відсутність у складі пропозиції документального підтвердження відповідності будь-якому пункту таблиць медико-технічних вимог з посиланням на відповідну сторінку в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника устаткування або в інших документах буде означати, що такий параметр в учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико-технічним вимогам.*